**ID2 사용자 매뉴얼**

2023년 07월

**INDEX**

[1 설치 3](#_Toc139464687)

[1.1 프로그램 설치 3](#_Toc139464688)

[1.2 프로그램 실행 4](#_Toc139464689)

[2 사전 설정 5](#_Toc139464690)

[2.1 프로젝트 등록 5](#_Toc139464691)

[2.2 화면 구성 6](#_Toc139464692)

[2.3 환경 설정 8](#_Toc139464693)

[2.4 영역 설정 20](#_Toc139464694)

[2.5 코드 테이블 설정 22](#_Toc139464695)

[2.6 HMB Data 25](#_Toc139464696)

[2.7 Custom Code Table 26](#_Toc139464697)

[2.8 Replace Code Table (Mainly for Instrument Module, ID2 Attribute Manual 참조) 27](#_Toc139464698)

[2.9 Special Item Type 설정 28](#_Toc139464699)

[2.10 문자 학습(OCR Training) 29](#_Toc139464700)

[2.11 심볼 학습(Symbol Training) 31](#_Toc139464701)

[2.12 Make Label Data 31](#_Toc139464702)

[2.13 심볼 등록 32](#_Toc139464703)

[2.14 심볼 속성 관리 (ID2 Attribute Manual 참조) 34](#_Toc139464704)

[2.15 심볼 관리자 36](#_Toc139464705)

[3 인식 38](#_Toc139464706)

[3.1 문자 인식 38](#_Toc139464707)

[3.2 도면 인식 39](#_Toc139464708)

[3.3 인식 결과 수정 42](#_Toc139464709)

[3.4 속성 연계 45](#_Toc139464710)

[3.5 텍스트 찾기/바꾸기 48](#_Toc139464711)

[3.6 Text Data List 48](#_Toc139464712)

[3.7 심볼 바꾸기/삽입 49](#_Toc139464713)

[3.8 OPC 연계 51](#_Toc139464714)

[3.9 Streamline 설정 52](#_Toc139464715)

[4 리포트 53](#_Toc139464716)

[4.1 설계 정보 리스트 53](#_Toc139464717)

[5 보기 55](#_Toc139464718)

[6 Convert PDF 56](#_Toc139464719)

[7 Import AutoCAD (ID2 CAD Importing Manual 참조) 57](#_Toc139464720)

[8 PDF에서 텍스트 가져오기 58](#_Toc139464721)

[9 심볼 굵기 강화 59](#_Toc139464722)

[10 데이터 이관 60](#_Toc139464723)

[11 데이터 내보내기 61](#_Toc139464724)

[12 Export PDF 62](#_Toc139464725)

[13 문제 해결 절차 63](#_Toc139464726)

# 설치

## 프로그램 설치


* Next 버튼을 눌러 설치합니다.  
   


## 프로그램 실행



* 바탕화면의 ID2 아이콘을 더블 클릭합니다.
* 라이선스 키를 등록하는 화면이 나타납니다.



* MAC 주소와 사용자 메일 주소를 담당자에게 보내 License 키를 발급받습니다.
* 발급 받은 키를 License에 입력하시면 프로그램이 활성화 됩니다.




# 사전 설정


## 프로젝트 등록

* 오른쪽 + 버튼을 눌러 생성할 프로젝트 명으로 새 폴더를 생성 후 선택하거나 기존에 생성된 프로젝트 폴더를 선택합니다.

**프로젝트 경로 및 이름에는 공백이 포함되지 않아야 합니다.**

* Project Desc: 프로젝트 설명을 입력합니다.
* 프로젝트 등록 후 데이터베이스를 설정합니다.
  + SQLite: 로컬 기반 기본 데이터베이스 형식입니다.
  + MSSQL
    - Server: MSSQL 서버가 설치되어 있는 아이피를 입력합니다.
    - Port: MSSQL 접속 포트를 입력합니다.
    - User: MSSQL 서버에 접속할 사용자 이름을 입력합니다.
    - Password: 사용자 암호를 입력합니다.
    - Test Connection: 입력한 정보를 이용하여 MSSQL 서버 접속 테스트를 합니다.
* 프로젝트 drawings 폴더 안으로 도면 이미지 파일을 이동하거나 프로그램의 **[Tool] – [Convert PDF], [Import AutoCAD] 기능을 통하여 도면 이미지를 생성합니다**. [6. Convert PDF], [7. Import AutoCAD] 참조

## 화면 구성

* ID2의 메인 화면 구성입니다
* Object Explorer, Symbol Explorer, Output Window 등은 마우스로 크기 및 위치를 조정할 수 있습니다.



 


그림 크기 조정 그림 위치 이동



옆 버튼을 Drag하거나 눌러서 이동


* 프로그램 실행 시 화면의 크기 및 위치는 사용자가 조정한 크기 및 위치로 설정됩니다.
  + 메뉴 바   
    ID2 기능이 탭과 아이콘 형태로 정렬되어 있습니다.
  + Object Explorer
    - Drawing List: 프로젝트에 포함된 도면들이 목록 형태로 되어 있습니다.
    - Topology Manager: 인식한 심볼, 라인 등을 계층적 목록 형태로 나타냅니다.
  + 캔버스  
    인식한 도면을 나타내거나 편집하는 영역입니다.
  + Symbol Explorer  
    심볼 등록하거나, 등록한 심볼을 계층적 목록으로 나타내며, 캔버스에 심볼 추가 시 심볼을 Drag-Drop하여 캔버스의 해당 위치에 배치합니다.
  + Library

사용자가 자주 사용하는 심볼을 심볼 탐색기에서 Drag-Drop하여 Library에 추가하여 도면 작업 시 편의성을 높일 수 있습니다.




Library에 있는 심볼을 Drag-Drop하여 캔버스에 새로운 심볼을 생성할 수 있습니다.

* + Property: 선택한 심볼의 속성을 확인할 수 있습니다.




* + 출력 창
    - Output: 오류 로그를 나타냅니다.
    - Inconsistency: Validate 기능 수행 시 오류 항목들을 나타냅니다.
    - Memo(Global): 모든 사용자가 공유하는 프로젝트 전체에 대한 메모를 작성합니다.

## 환경 설정


* [File] - [Configuration] 메뉴를 클릭합니다.
  + 텍스트 검출(Text Detection)
    - OCR Source: 문자 인식 시 사용할 OCR 데이터를 설정합니다.  
      기본값은 eng(English)이며 프로젝트에서 학습을 통해 OCR 데이터를 생성했을 경우 프로젝트 명으로 된 OCR 데이터를 사용할 수 있습니다.
    - Character Whitelist: OCR로 검출할 문자들을 입력합니다. 이 문자열에 포함되지 않는 문자는 인식되지 않습니다.
    - Page Segmentation modes: Tesseract에서 사용할 Segmentation mode를 선택(0 ~ 13)합니다.  
      기본값은 3입니다.
    - OCR Engine Mode: Tesseract Engine Mode(0 ~ 3)를 선택합니다. 기본값은 3입니다.
      * 0: Legacy engine only
      * 1: Neural nets LSTM engine only
      * 2: Legacy + LSTM engines
      * 3: Default, based on what is available
    - Allowed Single Text: OCR에서 하나의 문자를 인식했을 때 허용할 문자를 콤마로 분리하여 입력합니다.
    - Allowable Pair: Code Table 등록 시 Auto Allowable 기능에 사용할 문자 쌍을 콤마로 분리하여 등록합니다. 예) 1Il,0OoD,8B,2Zz,Ss5,Cc,Pp,Uu,Vv,Ww,Jj,Yy,Xx

[2.6] - Auto Allowable 참조


* + - Expansion, Erosion Size: OCR로 인식하기 전 이미지의 팽창(글자 굵게 하기), 침식(글자 가늘게 하기) 크기를 설정합니다. 단어 단위의 인식에 영향을 줍니다.
    - Minimum, Maximum Text Size: OCR로 인식할 문자의 최소, 최대 크기를 설정합니다.  
      설정 크기를 벗어나는 텍스트는 무시됩니다.
    - Merge Size: 인식한 단어들을 연결하기 위한 병합 크기를 설정합니다.  
      문장 단위의 인식에 영향을 줍니다.
  + 속성(Attribute)
    - Size Unit: 프로젝트의 단위계를 선택합니다.
    - Size Delimiter: Reducer, Relief Valve 등의 Main Size와 Sub Size의 구분자를 설정합니다.
    - Size Symbol: 프로젝트 단위계가 Imperial일 경우 인치 기호를 설정합니다. 필요 시 Code Table 도 수정합니다. 예) “,Ø,B [2.5 코드 테이블 설정] 참조
    - Attribute Detection Range(Ratio): 아이템 간의 연결 시 최대 범위를 설정합니다.
    - Line Flow Mark Position(Percent): Flow Mark가 놓일 위치를 설정합니다.  
      100%: 라인의 끝점에 Flow Mark 생성  
      50%: 라인의 중간에 Flow Mark 생성
    - Line Flow Mark Minimum Line Length: Flow Mark를 자동 생성할 수 있는 최소 라인 길이를 설정합니다.
  + 필터(Filter)
    - Minimum Detection Size: 검출되는 객체의 최소 크기입니다.
    - Unrecognition Ignore Step: 미 인식 객체 생성 시 노이즈 제거 단계입니다.
    - Threshold: 원본 이미지 도면에 적용되는 필터의 강도를 조정합니다.
      * No: 원본 도면 유지
      * OTSU: 자동으로 임곗값 지정
      * Binary: 임곗값을 수동으로 지정 (0 ~ 255, 임곗값보다 작은 값들은 검정, 큰 값들은 흰색으로 변경됩니다.)
    - Gaussian Blur: 도면 이미지에 가우시안 블러 적용 여부 설정합니다.
    - Drawing Thickness Reinforcement Step: 도면 이미지를 두껍게 보강하는 단계를 설정합니다.
    - Drawing Flattening Step: 도면 이미지 평탄화 단계를 설정합니다. (거친 면이 평평해짐)




* + 라인 검출(Line Detection)
    - Small Object Ignore Size: 라인 검출 시 설정된 범위에 속하는 크기를 갖는 객체를 제외합니다.
    - Sliding Window Size(WxH): 라인 검출에 사용되는 윈도우의 크기를 설정합니다.
    - Minimum Line Length: 검출할 최소 라인 길이를 설정합니다.
    - Line Connection Length: 검출된 라인들을 연결하는 간격을 설정합니다.
    - Default Line Type: 프로젝트의 기본 라인 타입을 설정합니다.
    - Detect Without Symbol: 심볼에 연결되지 않은 라인을 검출할지 여부를 설정합니다.
    - Diagonal Detection: 수평, 수직 라인이 아닌 대각선 라인을 검출할지 여부를 설정합니다.
  + 심볼(Symbol)
    - Detect Inside Equipment Package: Equipment Package 내부의 심볼 인식 여부를 설정합니다.
    - Default Flange Name: 기본 Flange로 사용할 심볼을 설정합니다.  
      등록된 심볼 중 같은 이름의 심볼이 있으면 도면 인식 시 설정된 심볼로 Flange를 생성합니다.
    - Default Blind Flange Name: 기본 Blind Flange로 사용할 심볼을 설정합니다.  
      등록된 심볼 중 같은 이름의 심볼이 있으면 도면 인식 시 설정된 심볼로 Blind Flange를 생성합니다
  + 라인 넘버(Line No): Line No 조건에 부합되는 텍스트는 Line No로 인식됩니다.
    - 조건을 복사, 추가, 삭제할 수 있습니다.
    - Attribute: No를 구성할 속성들을 설정합니다.




* + - * [+], [-] 버튼으로 속성들을 추가, 삭제할 수 있습니다.
      * 추가한 속성의 Type을 Code Table로 사용할 경우 Name 열의 항목을 사용할 Code Table의 이름으로 설정해야 합니다.
    - 조건 추가: [+] 버튼을 눌러 새로운 Line No 조건을 추가할 수 있습니다.




Ex) 아래 Line No의 경우, 위와 같이 등록




* + - * Size Unit: 라인 넘버에서 사용하는 Size의 Unit을 설정합니다.  
        (Metric, Inch 중에서 선택할 수 있습니다.)
      * Delimiter: Line No 속성 간 구분자를 설정할 수 있습니다. [+] 버튼을 눌러 추가합니다.
      * Properties: Line No 속성을 선택합니다. [+], [-] 버튼을 눌러 추가, 삭제합니다.
    - 조건 삭제: [-] 버튼을 눌러 선택한 Line No 조건을 삭제합니다.
  + 태그 넘버(Tag No): Tag No 조건에 부합하는 텍스트는 Tag No로 인식됩니다.
    - 조건을 복사, 추가, 삭제할 수 있습니다.
    - Attribute: Tag No를 구성할 속성들을 설정합니다. (Line No와 공유합니다.)




* + - * [+], [-] 버튼으로 속성들을 추가, 삭제할 수 있습니다.
      * 추가한 속성의 Type을 Code Table로 사용할 경우 Name 열의 항목을 사용할 Code Table의 이름으로 설정해야 합니다.
    - 조건 추가: [+] 버튼을 눌러 새로운 Line No 조건을 추가할 수 있습니다.




Ex) 아래 Tag No의 경우, 위와 같이 등록



* + - * Delimiter: Tag No 속성 간 구분자를 설정할 수 있습니다. [+] 버튼을 눌러 추가합니다.
      * Properties: Tag No 속성을 선택합니다. [+], [-] 버튼을 눌러 추가, 삭제합니다.
    - 조건 삭제: [-] 버튼을 눌러 선택한 Tag No 조건을 삭제합니다.
  + 태그 규칙(Tag Rule): 노트와 OPC 등의 양식을 설정합니다.




* + - 노트 넘버 규칙(Note No Tag Rule)
      * Note No Symbol Name: 기본 Note 심볼의 이름 설정합니다.
      * Note No Expression: 노트 넘버의 텍스트 정규식을 설정합니다.  
        예시) ^NOTE\s\d+(,\d+)\*$ : “NOTE 3”, “NOTE 3,4”, “NOTE 3,4,5” 등 검출합니다.  
        ^ : 시작 기호  
        NOTE : 문자열(NOTE)  
        \s : 공백  
        \d : 숫자  
        + : 한 번 반복  
        , : 문자열(,)  
        ( )\* : 괄호 안 내용이 반복 가능성 있음  
        $ : 종료 기호
    - OPC 태그 규칙(OPC Tag Rule)
      * From Prefix: OPC Tag를 인식할 From Prefix를 기입합니다.
      * To Prefix: OPC Tag를 인식할 To Prefix를 기입합니다.
    - Supplied by Tag Rule
      * Supplied by Vendor : Vendor Package에 속한 심볼의 **Supplied by Vendor** 속성에 들어갈 값을 설정합니다.
    - Drain Size
      * Drain Size: Drain Pipe의 기본 크기를 설정합니다.
    - Nozzle Name Rule
      * Nozzle Name: 노즐 이름 규칙을 입력합니다.
  +  표기(Style)
    - 라인 설정(Line Setting): 라인 타입 별 스타일(Color, Width, Style, Opacity)와 Condition을 설정합니다.
      * Piping Type: 프로젝트에서 Piping 라인으로 쓰이는 라인 타입을 입력합니다.
      * 라인 타입 추가, 삭제: [+], [-] 버튼으로 프로젝트 라인 타입을 추가, 삭제할 수 있습니다.
      * Condition: Condition 셀을 더블 클릭하면 아래 창이 나타납니다.  
        라인 타입을 설정할 조건을 입력합니다.  
        Type: Line 혹은 Symbol을 선택합니다.


Itme Type Names: 좌우에 연결된 라인이나 심볼의 타입을 콤마(,)로 구문하여 입력합니다.


  
속성 연계 시 설정한 조건에 따라 라인 타입을 자동으로 갱신합니다.

* + - 심볼 스타일(Symbol Style)
      * Instrument Color: Instrument Symbol의 색상을 설정합니다.
      * Equipment Color: Equipment 심볼의 색상을 설정합니다.
      * Symbol Opacity: 심볼의 투명도를 설정합니다.
    - 텍스트 스타일(Text Style)
      * 폰트 이름: 텍스트 표기에 사용할 폰트 이름을 설정합니다.
      * 폰트 크기: 텍스트 표기에 사용할 폰트의 크기를 설정합니다.  
        - Auto: 텍스트 영역에 맞게 폰트 크기를 자동으로 설정합니다.  
        - Fixed: 설정한 값으로 폰트 크기를 설정합니다.
  + 라인 넘버 색상(Line No Color): 라인 넘버의 색상을 설정합니다.




* + - Random: 랜덤으로 색상을 설정합니다
    - Property: Line No의 Property의 값으로 색상을 설정할 수 있습니다
    - Color 열을 더블 클릭하여 원하는 색상을 설정할 수 있습니다.



* + 기타(ETC)
    - Program Data
      * Save Alarm(min): 설정된 시간마다 저장 알림을 띄웁니다.
      * Load Data From:
        + XML Only: 도면을 열 때 XML에서 데이터를 읽어옵니다.
        + XML First: XML에서 도면 정보를 찾고 없으면 데이터베이스에서 읽어옵니다.
        + Database Only: 도면을 열 때 데이터베이스(SQLite, MS-SQL)에서 데이터를 가져옵니다.
      * Save Unknow Item to XML Only: 미 인식 객체를 XML 파일에만 저장할지 여부를 설정합니다.
      * Clear Drawing Access Information: 도면 접속 정보를 초기화합니다.
    - Visual
      * Background Text Transparency: 인식한 텍스트의 배경을 지울지 여부를 설정합니다.
    - Recognition Engine
      * Server Address: AI 엔진의 서버 주소를 입력합니다.
      * Text
        + Local: ID2 자체 엔진으로 텍스트를 추출합니다.
        + Server: 서버에 텍스트 인식을 요청합니다.
      * Symbol(Server Threshold(%))
        + Local: ID2 자체 엔진으로 심볼 인식을 수행합니다.
        + Server: 서버에 심볼 인식을 요청합니다.
      * AI Mode: AI 엔진 종류를 설정합니다.


## 영역 설정



* Drawing List에서 도면을 불러옵니다.
* [File] - [Area Setup] 메뉴를 클릭합니다.
  + Area: 도면의 공통 영역을 설정합니다.
    - Size: 전체 도면 영역을 설정합니다.
    - Drawing: P&ID에서 그래픽 영역을 설정합니다.
    - Note: Note Description 영역을 설정합니다.
    - History Data: Revision History 영역을 설정합니다.
    - Rev. No: Revision No 영역을 설정합니다.
    - Drawing No: 도면 넘버가 쓰인 영역을 설정합니다.
    - Unit: Unit 영역을 설정합니다.
  + Title Block: 공통 영역 사용자 지정 Title Block을 설정합니다.
    - Name: 영역 이름을 입력합니다.
    - Area: 영역 위치를 설정합니다.
    - Default Text: 해당 Title Block의 기본값을 설정합니다.
  + Equipment Desc: Equipment Desc 영역을 설정합니다. (도면 별)
  + Typical 영역: 도면의 검출 제외 영역을 설정합니다. (도면 별)

## 코드 테이블 설정

* [Data] - [Code Table] 메뉴를 클릭합니다.



* + Code Table: 라인 넘버에서 인식할 속성들의 코드, 설명 그리고 동일한 코드로 허용할 값들을 콤마 설정합니다.  
    Fluid Code, Insulation Purpose, P&ID Number, Piping Materials Class, Unit Number, Dictionary를 설정할 수 있습니다.
  + Nominal Diameter: Line Size별로 설정합니다. 프로젝트 생성 시 기본값이 저장됩니다. 인치 기호가 기본 값과 다를 경우 InchStr 열을 수정합니다.
  + 복사/붙여넣기를 통하여 코드와 속성을 편집할 수 있습니다.
  + Import: 엑셀 파일을 이용하여 코드를 추가합니다.  
    (주의: 기존 코드를 덮어씁니다. 최초 작성할 경우 Export 기능으로 빈 양식을 내보내 작업합니다.)
    - 파일 선택 창에서 엑셀 파일을 선택합니다.  
      
  + Export: 코드 테이블의 내용을 엑셀 파일로 저장합니다.
    - 파일 선택창에서 생성할 엑셀 파일의 위치 및 이름을 설정합니다  
      
    - 내보내기가 완료되면 확인창이 뜹니다.  
      
    - OK: 설정 정보를 데이터베이스에 저장합니다.
  + Read From Legend: Legend 영역에서 코드 테이블을 읽어냅니다.

(주의: 누락되는 코드 확인 및 인식 오류를 방지하기 위해 10줄 이내로 분할하여 인식 권장)

* + - Line Height: Legend에 인식 대상 코드의 높이를 설정합니다.
    -  버튼 클릭 시  로 변경되며 Legend에서 코드 부분을 Drag합니다.



* + - 코드 영역 설정 후 버튼이 로 변경되며 연속하여 코드 설명 부분을 Drag합니다.




* + - 각 영역 상자를 조정 후  버튼을 눌러 코드를 읽어옵니다.




그림 결과

* + - Auto Allowable: 체크 박스를 선택한 후 Code 열을 입력하거나 [Read from Legend] 기능을 사용하면 Allowable 열을 자동으로 생성합니다. [2.3] - [Allowable Pair]에 설정된 값을 사용합니다.



## HMB Data

* [Data] - [HMB] 메뉴를 클릭합니다.
* HMB Data 엑셀 파일을 선택합니다.





* + 선택한 엑셀 파일에서 HMB Data를 읽어 데이터베이스에 저장합니다.

## Custom Code Table

* [Data] - [Code Table]에서 제공하는 테이블 이외의 추가 테이블이 필요할 경우 사용자 테이블을 생성합니다.
* [Data] - [Custom Code Table] 메뉴를 클릭합니다.
* [+] 버튼 클릭 후 Name열에 사용할 Table 명을 입력합니다.
* Table 열을 더블 클릭 후 [Data] - [Code Table]과 동일한 방법으로 작성합니다.



## Replace Code Table (Mainly for Instrument Module, ID2 Attribute Manual 참조)

* 계장 리스트 추출 시 사용할 테이블을 설정합니다.
* [Data] - [Replace Code Table] 메뉴를 클릭합니다.
* [+] 버튼 클릭 후 Name열에 사용할 Table 명을 입력 후 Table 열을 더블 클릭합니다.
* Code 열에 등록된 단어가 조건에 따라 New Code의 단어로 치환됩니다.
* Code(입력): 입력 받을 단어, 공란 허용, 정규식 허용, [,]로 구분하여 다중 입력 가능
* Symbols(조건): Code를 포함한 심볼이 입력된 심볼 혹은 라인 타입과 연결되어 있는지 검사합니다.  
  [,]로 구분하여 다중 입력이 가능합니다.
* Attribute(조건): Symbols과 같이 사용되면 정해진 심볼이 Attribute에 입력된 값을 속성으로 포함하는지 검사합니다. 단독으로 사용시 자신의 속성이 입력된 값을 포함하는지 검사합니다.
* New Code(출력): Code에 입력된 단어가 조건을 만족하면 변환될 단어입니다.
* Expression(출력): Code에 입력된 단어 혹은 다른 속성 값을 표현식을 사용해 정해진 New Code가 아닌 다른 값으로 변환합니다.
* Priority(조건): 입력된 값이 여러 행의 조건을 만족할 때 입력된 숫자 값이 낮은 행이 선택됩니다.


## Special Item Type 설정

* 도면에 나타나는 Special Item들의 타입을 설정합니다. 설계 정보 연계 시 Special Item들을 인식하여 데이터베이스에 저장하여 엑셀 파일로 출력할 수 있습니다.
  + Code: Special Item을 구분할 코드를 입력합니다.
  + Type: Special Item의 종류를 설정합니다. String, Symbol 중에서 선택할 수 있습니다.
  + Allowables: 해당 Special Item으로 인식할 텍스트나 심볼 이름을 입력합니다. 콤마로 분리하여 여러개의 텍스트나 심볼 이름을 입력할 수 있습니다.

## 문자 학습(OCR Training)

* [Data] – [OCR Training] 메뉴를 클릭합니다.
  + Delete Batch Character: 작성된 박스 내용에서 특정 문자를 일괄 삭제합니다. (복구 불가)
  + Del Image: 선택한 이미지와 종속된 박스 데이터를 삭제합니다.
  + Del Box Data: 선택한 이미지의 학습 박스 데이터를 삭제합니다.
  + Font Attribute: OCR 학습에 사용되는 속성(italic, bold, fixed, serif, fraktur)을 설정합니다.
  + 문자 영역 편집: 각 행을 더블 클릭하거나 [Edit Char Area] 버튼을 눌러 선택한 이미지에 대한 문자 영역을 편집합니다.
    - 개별 문자의 크기(Left, Top, Width, Height)와 값을 설정합니다.
    - Zoom: 이미지를 확대합니다.
    - Add: 선택한 텍스트 박스 뒤에 새로운 텍스트 박스를 추가합니다.
    - Delete: 선택한 텍스트 박스를 삭제합니다.
    - Divide: 선택한 텍스트 박스를 분할합니다.
    - Character: 선택한 문자 박스의 문자를 라벨링합니다.
    - 문자 박스 이동: 문자 박스를 선택한 상태에서 왼쪽/오른쪽 화살표 키를 눌러 문자 박스간 이동할 수 있습니다.
  + Generate Training Data: 프로젝트 이름으로 OCR 데이터를 생성합니다.


## 심볼 학습(Symbol Training)


* [Data] - [Symbol Training] 메뉴를 클릭합니다.
* Upload: 작성된 학습 데이터를 서버에 업로드합니다.
* Train: 업로드 된 학습 데이터를 기반으로 AI 모델을 학습시킵니다.
* Del Image: 등록된 이미지와 라벨 데이터를 삭제합니다.
* Del Label Data: 이미지에 작성된 라벨 데이터를 삭제합니다.
* Result: 학습 결과를 확인합니다.
* Edit Label: 등록된 이미지의 라벨 데이터를 편집합니다.
* Generate Training Image: 도면에서 추출된 심볼 이미지를 병합하여 학습 이미지를 생성합니다.


## Make Label Data

* 심볼 터치업이 완료된 도면에서 학습용 라벨 데이터를 자동으로 생성합니다.
  + 심볼 터치업이 완료된 도면을 불러옵니다.
  + [Data] - [Make Label Data] 메뉴를 클릭합니다.
  + 생성된 라벨 데이터를 [Data] - [Symbol Training]에서 확인합니다.

## 심볼 등록

* 도면 인식에 앞서 인식할 심볼들을 등록합니다.
* 우측 심볼 탐색기에서 [Create] 버튼을 누른 후 도면 상의 등록할 심볼을 Drag합니다.
* Symbol Editor: 심볼의 이미지와 인식 및 속성 연계에 필요한 항목을 작성합니다.
  + Symbol Name: 심볼 이름을 입력합니다.
  + Threshold(%): 심볼 인식 여부를 판단할 임곗값을 설정합니다. (75%로 설정하면 일치률이 75% 이상인 경우에만 해당 심볼로 인식됩니다.
  + Rotation Detection Degree: 심볼의 회전 검출을 설정합니다.
    - 0 : 회전하지 않습니다.
    - 90 : 0, 90도 회전하여 심볼을 인식합니다.
    - 180 : 0, 90, 180도 회전하여 심볼을 인식합니다.
    - 270 : 0, 90, 180, 270도 회전하여 심볼을 인식합니다.
  + Base Symbol:
    - 심볼 이름을 검색하여 선택할 수 있습니다.






* + - 기초 심볼을 설정합니다.
    - 일치하는 항목이 없을 경우 해당 심볼이 속한 카테고리에서 None을 선택합니다.
  + Text Area: 심볼 내부에 텍스트가 포함될 경우 영역을 설정합니다.
    - [+] 버튼을 누른 후 이미지 뷰어에서 영역을 Drag로 생성합니다.
    - 영역을 삭제할 경우 대상 행을 선택한 후 [-] 버튼을 눌러 삭제합니다.
  + Additional Symbol: 컨트롤 밸브 + Actuator와 같이 하나의 형상이 두 개 이상의 심볼로 구성될 경우 컨트롤 밸브를 Base Symbol로 그리고 Actuator를 Additional Symbol로 설정합니다.
    - 부가 심볼이 붙는 대상 심볼의 인덱스와 방향을 선택 후 부가 심볼의 종류를 선택합니다. (0번 인덱스는 Base Symbol이 됩니다.)
    - [+] 버튼으로 추가합니다.
    - 삭제 시 대상 행을 선택 후 Delete 키를 눌러 삭제합니다.
  + Original Point: 심볼의 원점을 설정합니다. 심볼 삽입, 회전 시 기준점이 됩니다.
    - [+] 버튼 누른 후 이미지 뷰어에서 원하는 지점을 클릭합니다.
  + Connection Point: 좌(1) 🡪 우(2), 하(3) 🡪 상(4) 순으로 연결점을 설정합니다. 1번과 2번, 3번과 4번이 서로 연결되어 In, Out을 결정합니다.
    - Position: 연결점의 좌표를 나타냅니다.
    - Direction: 연결점에 라인이 연결되는 방향을 설정합니다. Auto일 경우 원점으로부터의 연장선 방향입니다.
    - Symbol: 연결점을 가지는 심볼 인덱스를 선택합니다. 기본 심볼만 있을 경우 0을 선택하고 부가 심볼의 인덱스는 1부터 증가됩니다.
    - In\_out: 연결점에서의 유체 진행 방향을 선택합니다.  
      - None: 유체 방향을 설정하지 않습니다.  
      - In: 해당 연결점으로 유체가 들어옵니다.  
      - Out: 해당 연결점으로 유체가 나갑니다.
    - Break: End Break 생성 여부를 설정합니다.  
      - O: End Break를 항상 생성합니다.  
      - X: End Break를 필요한 경우에만 생성합니다.
    - Line Type: 연결점에 연결되는 라인 타입을 선택합니다.
  + Exclude: 체크 시 심볼 검출에서 제외합니다.
  + Detect Flip: 체크 시 좌우로 반전한 형상도 검출합니다.
* Symbol Explorer Context Menu: Symbol Explorer에서 대상 심볼을 선택 후 우 클릭합니다.
  + Edit Symbol: 심볼 편집기를 엽니다.
  + Edit Symbol for display: 인식 단계에서 사용할 형상과 도면에 표시할 형상이 다른 경우 심볼의 형상을 수정할 수 있습니다.
  + Display Symbol: 심볼 형상을 확인합니다.
  + Delete Symbol: 선택한 심볼을 삭제합니다. 해당 심볼이 도면에서 사용 중이면 삭제할 수 없습니다.




## 심볼 속성 관리 (ID2 Attribute Manual 참조)

* 우측 [Symbol Explorer]의 심볼 타입에서 우 클릭 후 [Edit Attribute]를 클릭합니다.
  + [+] 버튼을 눌러 새로운 속성을 추가합니다.
    - Name: 속성의 이름을 설정합니다.
    - Display Name: 테이블 등에 보여지는 이름을 설정합니다.
    - Type: 해당 속성과 연계되는 Item 타입을 설정합니다.
      * Combined: 다른 속성들을 조합하여 새로운 속성을 생성합니다.
    - Attr At: 연계되는 Item들의 인덱스를 설정합니다.
      * String, Int 타입의 경우 생략합니다.
    - Expression: 연계되는 Item으로부터 속성을 가지고 오는 규칙을 정의합니다.
      * Python 문법을 따릅니다.
      * Combined 타입 일 경우 중괄호({*속성 이름*}) 안에 속성 이름을 기입합니다.
    - Target: 해당 속성이 적용될 심볼을 설정합니다.
      * ALL일 경우 해당 타입의 모든 심볼에 적용됩니다.
      * 더블 클릭으로 개별 심볼의 적용 여부를 설정합니다.
    - Code Table: 해당 속성의 값을 Table로 설정할 수 있습니다.






## 심볼 관리자

* 생성한 심볼들을 내보내기/가져오기 기능을 통하여 다른 프로젝트에서 재 사용할 수 있습니다.  
  심볼 라이브러리 가져오기 기능은 프로젝트 초기에만 실행할 수 있습니다.  
  (도면상에서 심볼 인식을 진행한 후에는 심볼 라이브러리 가져오기 기능을 실행할 수 없습니다.)
* 우측 [Symbol Explorer]에서 [Symbol Manager]를 클릭합니다.
  + Detect Symbol
    - 도면 목록에서 검출할 도면을 선택합니다.
    - Detect Symbol 버튼을 누릅니다.
    - 도면에서 심볼로 추정되는 이미지를 자동으로 검출합니다.
    - 검출된 이미지를 더블 클릭하여 심볼로 등록할 수 있습니다.
  + 심볼 라이브러리 가져오기
    - 파일 선택 창에서 가져올 심볼 라이브러리를 선택합니다.(확장자 : .syl)  
      
    - 심볼 라이브러리 가져오기가 완료되면 확인창이 뜹니다.
  + 심볼 라이브러리 내보내기
    - 파일 선택창에서 생성할 심볼 라이브러리의 위치 및 이름을 설정합니다.  
      
    - 심볼 라이브러리 내보내기가 완료되면 확인창이 뜹니다.
  + 이후 새로운 프로젝트에서 기존 심볼을 불러올 때 기존 프로젝트 폴더의 [image], [svg] 폴더를 새 프로젝트 폴더로 복사합니다.

# 인식



## 문자 인식


* 중앙 상단의  아이콘을 클릭한 후 도면의 문자를 Drag합니다.



* + 회전한 텍스트의 경우(텍스트의 각도가 0이 아닌 경우) 상단의 회전 버튼을 이용하여 텍스트의 각도를 0으로 맞춘 후 텍스트 인식을 진행해야 합니다.
  +  : 이미지를 반시계 방향으로 회전합니다.
  +  : 이미지를 시계 방향으로 회전합니다.
  +  : 이미지에서 텍스트를 인식합니다.
  + Save OCR Training Image: 현재 이미지를 학습 이미지로 저장하여 OCR 학습 데이터 생성에 이용할 수 있습니다.
  + OCR Source: 텍스트 검출에 사용할 OCR 데이터를 설정합니다.
  + Recognition Result Copy: 인식한 텍스트를 클립보드에 복사합니다.
  + Separate: 체크 박스를 선택 시 여러 줄로 인식된 텍스트를 줄 별로 분리해 각각 생성합니다. 체크하지 않으면 하나의 텍스트로 생성합니다.


## 도면 인식


*  아이콘으로 현재 열린 도면 혹은 [Object Explorer] - [Drawing List]에서 인식 대상 도면을 체크해 여러 장의 도면 배치로 인식할 수 있습니다.
  + 설계 정보 인식: [Symbol], [Text], [Line]의 인식 여부를 설정 후 [Recognize] 버튼을 클릭하여 설계 정보를 인식합니다. [OCR to Unknown Items] 옵션을 선택 시 미 인식 객체에 OCR 기능을 수행합니다. (Make Data for Training을 체크 시 AI 학습용 심볼 데이터를 생성합니다. 생성된 심볼 이미지는 심볼 학습에 사용됩니다. [2.11 심볼 학습] 참조)
  + Topology Manager: 인식된 정보를 확인할 수 있습니다.
    - 객체를 선택하면 속성 창에 객체의 속성의 표시되고 해당 객체로 이동할 수 있습니다.
    - Line No의 경우 속성 창에서 From, To를 설정할 수 있습니다. 설정한 From, To는 속성 연계 시 Line No Topology를 구성할 때 사용됩니다.



마우스 모양의 영역을 더블 클릭하여 캔버스에서 From 혹은 To 객체를 지정할 수 있습니다.

* + - 심볼 속성 고정: Name 열 앞 체크 박스를 체크하면 속성 연계 혹은 매뉴얼 편집 시 변경되지 않습니다.





* + - Select Line Color: Line No 객체에서 우 클릭하여 각 Line No별 색상을 설정할 수 있습니다.




그림 Select Line Color

* + - Explode: 구성한 Line No Topology를 해제합니다.
    - Explode(keep From, To): 구성한 Line No Topology를 해제하지만 Line의 From, To는 유지합니다.
    - Show/ Hide From, To: 캔버스에서 Line No의 From, To를 표시하거나 숨깁니다.
    - Reverse Flow: Line No를 구성하고 있는 라인의 플로우 방향을 바꿉니다.


라인을 선택한 후 “**c**” 키를 누르면 해당 라인의 방향이 바뀝니다. Line No와 Run이 구성되어 있으면 해당 Run의 순서를 같이 변경합니다.

## 인식 결과 수정

* 도면 인식 후 오인식 및 누락 부분을 수정합니다.
  +  : 인식 결과를 모두 삭제합니다. (복구 불가)
  +  : 선택한 타입의 라인을 그립니다. (단축키: L)
  +  : 캔버스에서 범위를 지정하면, 텍스트 검출 화면이 나타납니다. (단축키: T)
  +  : 패키지 영역을 설정합니다.  
    - 캔버스에서 벤더 패기지 영역을 지정하면, 속성 연계시 영역내에 있는 벨브, 계장 등의 객체를 대상으로 객체 속성중 하나인 Supplied By에 사용자가 설정한 값이(기본값: ‘By Vendor’)가 자동 설정됩니다.   
    패키지 작성 시 노드를 선택 후 ‘I’ 버튼을 누르면 선택한 노드 뒤에 새로운 노드가 추가되고, ‘D’ 버튼을 누르면 선택한 노드가 삭제됩니다.   
    
  +  : 장치 영역을 설정합니다.  
    - 생성한 장치 영역에 노즐을 연계하여 장치처럼 다룰 수 있습니다.

- 생성한 장치 영역을 선택 후 [Symbol Explorer] – [Create] 버튼을 누르면 선택된 이미지를 자동으로 추출하여 기기 심볼로 등록 후 자동 배치합니다.


* +  : 도면의 오류 사항 검증을 수행합니다. (단축키: V)






* + - Basic Rules: 검증 항목들을 확인할 수 있습니다.
    - [OK] 버튼을 눌러 검증을 수행합니다.
      * 하단 Inconsistency 테이블에서 검증 결과를 확인합니다.
      * Owner를 클릭하면 캔버스에서 해당 항목으로 이동합니다.  
        검증 결과 이상이 있으면, 캔버스의 해당 항목에  가 표시됩니다.






* + Global Validation
    - [Data]-[Global Validation] 메뉴를 클릭합니다.
    - 심볼 속성명을 입력하면 전체 도면에 대한 중복 값을 검사합니다.




* +  : 아이콘 선택 후 범위 지정하면 지정된 영역이 확대됩니다. (단축키: Z)
  +  : 전체 도면을 보여줍니다.
  +  : 라인, 심볼 등의 객체 타입 혹은 Line No 그룹 별로 라인 색깔이 변경됩니다. (단축키: W)
  + 객체 삭제: 삭제할 객체(심볼, 라인, 텍스트)를 선택 후 Delete키 혹은 E 키를 눌러 삭제할 수 있습니다.
  + 객체 이동: 이동할 객체를 선택 후 방향키를 이용해 이동할 수 있습니다. 컨트롤 키를 누르는 경우 더 먼 거리를 이동 시킵니다. 심볼, 텍스트의 경우 시프트 키를 누른 후 Drag하여 이동할 수 있습니다.
  + Symbol Insertion : 심볼 탐색기에서 심볼을 선택한 후 도면위 원하는 위치에서 “**I”**키를 누릅니다. 심볼을 교체할 경우 도면의 해당 심볼을 클릭 후 I키를 누르면 선택한 심볼로 교체됩니다.


  

* + Context Menu: 객체를 선택 후 우클릭하면 해당 객체에서 실행 가능한 기능들이 보입니다.




## 속성 연계


*  아이콘을 눌러 인식된 라인과 라인 넘버, 심볼과 속성들을 연계하고 Line No Topology를 구성합니다.
  + Update Flow Mark: 체크 시 라인들의 Flow Mark를 갱신합니다
  + Update Segment Break: 체크 시 Line No 그룹에 따라서 세그먼트 브레이크를 갱신합니다.
  + Update Line Type: 체크 시 설정된 조건에 따라 라인 타입을 갱신합니다. (최초 1회 권장)
  + Close with validation Check: 체크 시 Close 버튼을 클릭하면 Validation 기능을 수행합니다.
  + 속성 연계에서 구성된 Line No Topology가 트리에 표시됩니다.




* Spec Break: Pipe Line의 속성을 변경합니다.
  +  프로젝트에서 사용되는 Spec Break를 심볼로 등록합니다.
  + 속성 연계 시 라인 넘버의 속성을 기준으로 등록된 Spec Break가 자동으로 생성됩니다.



* + 생성된 Spec Break를 선택하면 세부 정보를 확인할 수 있습니다.
    - Upstream, Downstream: 스펙이 나누어진 좌우 아이템의 UID가 표시됩니다.
    - 다음으로 해당 Spec Break가 나눈 속성이 나열됩니다.
    - Freeze: Value 열을 선택하면 다음 속성 연계 시 갱신되지 않고 고정됩니다.
    - Show: Value 열을 선택하면 Intelligent P&ID로 변환 시 그래픽 심볼을 삽입합니다.
    - Set Specs: Spec break가 나누는 속성을 편집합니다.
      * [+] 버튼으로 속성 추가 후 나눌 속성을 선택합니다.
      * Upstream 아이템이 갖는 값과 Downstream 아이템이 갖는 값을 설정합니다.




* End Break: 서로 다른 라인 넘버를 구분합니다.
  +  프로젝트에서 사용되는 End Break를 심볼로 등록합니다.
  + 속성 연계 시 라인 넘버를 기준으로 등록된 End Break가 자동으로 생성됩니다.




* + 생성된 End Break를 선택하면 세부 정보를 확인할 수 있습니다.
    - OWNER: End Break가 달린 아이템의 UID가 표시됩니다.
    - Connected Item: 연결된 아이템의 UID가 표시됩니다.
    - Freeze: Value 열을 선택하면 다음 속성 연계 시 갱신되지 않고 고정됩니다.

## 텍스트 찾기/바꾸기


* [편집] – [Text Find/Replace] 메뉴를 클릭합니다.
  + 텍스트를 찾거나 바꿀 수 있습니다.
  + 검색 결과가 하단 테이블에 표시됩니다.
  + 객체 UID, 심볼 명 검색과 전체 도면에 대한 검색 기능을 지원합니다.

## Text Data List

* [Edit] - [Text Data List] 메뉴를 클릭합니다.
  + 현재 도면의 텍스트 리스트를 확인할 수 있습니다.
  + 행을 클릭하면 캔버스에서 해당 텍스트로 이동합니다.
  + 텍스트를 선택하고 [Edit] 버튼을 클릭하면 해당 텍스트를 편집할 수 있는 창이 열립니다.
  + Delete: 선택한 텍스트를 삭제합니다.


## 심볼 바꾸기/삽입

* [Edit] - [Symbol Replace/Insert] 메뉴를 클릭합니다.




* 조건에 맞는 심볼을 교체하거나 삽입할 수 있습니다.
* 심볼 교체: 조건에 맞는 심볼을 다른 심볼로 교체합니다.
  + [Replace]를 선택합니다.
  + Find: 교체될 대상 심볼을 선택합니다.
  + Target: 교체할 심볼을 선택합니다.
  + Condition
    - has connection: 연결된 심볼이나 라인이 있는 경우 교체
    - has no connection: 연결된 심볼이나 라인이 없는 경우 교체
    - connected with Line: piping 혹은 signal 라인과 연결되어 있으면 교체
    - connected with piping line: piping 라인과 연결되어 있으면 교체
    - connected with signal line: signal 라인과 연결되어 있으면 교체
    - All: Find에 설정된 모든 심볼을 교체
  + [Run] 버튼을 눌러 교체를 실행합니다.
* 심볼 삽입: 조건에 맞는 심볼의 연결점에 새 심볼을 삽입합니다.
  + [Insert]를 선택합니다.
  + Find: 심볼이 삽입될 대상 심볼을 선택합니다.
  + Target: 삽입할 심볼을 선택합니다.
  + Condition:
    - has connection: 연결된 심볼이나 라인이 있는 연결점에 삽입
    - has no connection: 연결된 심볼이나 라인이 없는 연결점에 삽입
    - connected with Line: piping 혹은 signal 라인과 연결되어 있는 연결점에 삽입
    - connected with piping line: piping 라인과 연결되어 있는 연결점에 삽입
    - connected with signal line: signal 라인과 연결되어 있는 연결점에 삽입
    - All: Find에 설정된 심볼의 모든 연결점에 삽입
  + [Run] 버튼을 눌러 심볼 삽입을 실행합니다
* Add as Preset: 자동으로 수행할 명령을 저장합니다.
  + Replace, Insert 명령을 사용할 조건에 맞게 세팅 후 [Add as Preset] 버튼을 클릭합니다.
  + 설정된 조건이 Preset 테이블에 추가됩니다.
  + 추가된 Preset은 도면 인식 수행 후 자동으로 실행됩니다.
  + 개별 도면에서 저장된 Preset을 실행하려면 Condition에서 Preset을 선택 후 실행할 Preset의 체크 박스를 클릭, [Run] 버튼을 눌러 실행합니다.
  + 예시
    - 상단 이미지 Preset 1번의 경우 gate 심볼의 연결점이 연결되어 있지 않으면 flange\_blind 볼을 삽입합니다.
    - 3번: single\_fuction 심볼에 연결된 다른 아이템이 없을 경우 tag\_balloon으로 교체합니다.
    - 4번: Find에 Equipment Package의 경우 기기로 등록된 심볼들과 Equipment Package 기능으로 그린 영역이 모두 해당됩니다. 도면에 있는 기기 심볼 혹은 작도한 기기 영역에 nozzle(1) 심볼을 인접한 Line과 기기 사이에 삽입합니다.

## OPC 연계

* [Data] - [OPC] 메뉴를 클릭합니다.
  + 프로젝트에 있는 모든 OPC 리스트가 표시됩니다.
  + Auto Fill: Line No를 기준으로 OPC 연관 관계가 명확한 OPC들을 자동으로 연계시킵니다. 기존에 연결된 정보를 유지합니다.
  + Auto Fill with Clear: 기존에 연결된 정보를 초기화 후 Auto Fill 기능을 수행합니다.
  + Symbol Setting: 연결할 OPC 심볼 종류를 설정합니다.
  + Line No. Key Setting: Line No 속성 중 OPC 연결 기준이 되는 속성을 설정합니다.
  + 왼쪽 OPC 리스트는 OPC 간의 연계 정보를 나타냅니다.
  + 왼쪽 OPC 리스트를 클릭하면 오른쪽 OPC 리스트에 연결 가능한 OPC 리스트가 표시됩니다.
  + 오른쪽 OPC 리스트에서 더블 클릭하여 OPC를 연계시킵니다.
  + Delete 키를 눌러 연결 정보를 삭제합니다.
  + 셀의 색상으로 상태를 나타냅니다.
    - 노랑: 1:N 상태입니다. 오른쪽 리스트 중에서 일치하는 OPC 선택해야 합니다. 오른쪽 리스트의 노란색 행은 이미 연결된 OPC입니다.
    - 마젠타: N:1 상태입니다. 왼쪽 리스트의 노란색 항목을 작업하면 자동으로 채워집니다. (유저가 작업하지 않음)
    - 파랑: 1:1 상태입니다. Auto Fill 작업 시 자동으로 연결됩니다.




## Streamline 설정

* [Home] - [Streamline] 메뉴를 클릭합니다.
* From: From 항목의 을 클릭하여 캔버스에서 Stream No의 From을 선택합니다.
* To: To 항목의 을 클릭하여 캔버스에서 Stream No의 To를 선택합니다.
* 셀의 색상으로 현재 상태를 나타냅니다.
  + 초록: 현재 도면에 해당하는 항목으로 작업 완료를 나타냅니다.
  + 노랑: 신규로 추가된 항목입니다.
  + 마젠타: 작업이 필요한 항목입니다.


# 리포트

## 설계 정보 리스트

인식한 설계 정보에서 Data를 자동 추출하며, 라인 리스트, 장치 리스트, 밸브 리스트, 계장 리스트,   
BM 리스트를 엑셀 파일로 생성할 수 있습니다.


* [Data] - [Engineering List] 메뉴를 클릭합니다.
* Drawing Name 리스트에서 조회할 도면들을 선택합니다.
  + Select All: 모든 도면들을 선택합니다.
  + Unselect All: 선택한 도면들을 선택 해제합니다.
*  버튼을 눌러 선택한 도면에서 설계 정보를 조회합니다.
* 리스트 양식
  + [List Format] 버튼을 클릭합니다
  + 라인, 장치, 밸브, 계장 리스트에 대해서 엑셀로 추출할 양식을 설정합니다.
    - 속성 추가: 왼쪽 리스트 박스에서 속성을 Drag-Drop, 더블 클릭하여 오른쪽 그리드에 추가하거나  버튼을 클릭하여 추가할 수 있습니다.
    - 빈 열 추가:  버튼을 클릭하여 빈 열을 추가합니다.
    - 열 삭제: Delete 키 혹은  버튼으로 선택한 열을 삭제합니다. 삭제된 열은 왼쪽 리스트 박스에 추가됩니다.
    - 그리드의 셀을 Drag-Drop하여 순서를 변경할 수 있습니다.
* BM 리스트 설정
  + [BM Setting] 버튼을 클릭합니다.
  + BM 리스트에 사용되는 심볼 이름과 프로젝트에 생성된 심볼을 매핑합니다.
  + BM 리스트에서 추출할 속성을 설정합니다.
* 리스트 출력: [Export] 버튼을 클릭해 설정한 양식의 데이터를 추출합니다.

# 보기

* 이미지 도면, 텍스트, 심볼, 라인, 미 인식, 불일치, 벤더 영역을 선택해서 화면에 On/Off 할 수 있습니다.
  + 항목의 괄호 안 ` ~ 7 키로 동작할 수 있습니다.
  + 라인 타입을 선택할 수 있습니다.


# Convert PDF

* [Tool] - [Convert PDF] 메뉴를 클릭합니다




* + Scale: 변환할 도면의 크기를 원본의 배수로 설정합니다. (Use Scale이 체크되어야 적용됩니다)
  + Width/Height: 변환할 도면의 크기를 고정 값으로 설정합니다.
  + PDF Path: 변환할 PDF 파일이 있는 폴더를 선택합니다.
  + ID2 도면 권장 크기는 **Width 9600**입니다.
  + PDF에 텍스트가 있을 경우 텍스트는 같은 이름의 파일(확장자 .xml)로 저장됩니다.

# Import AutoCAD (ID2 CAD Importing Manual 참조)

* [Tool] - [Import Data from CAD] 메뉴를 클릭합니다.
  + Import할 dwg 파일을 선택합니다. [Gen. Drawing]을 체크 시 ID2 도면을 생성합니다.
  + ID2 라인 타입으로 변환할 AutoCAD 라인 레이어를 매핑합니다.
  + ID2 심볼로 변환할 AutoCAD 심볼 블록을 매핑합니다.
  + [Auto Offset, Scale]을 체크 시 좌표를 자동으로 보정합니다.
  + [Save Mapping] 버튼을 눌러 설정한 값을 저장합니다.
  + [Import] 버튼을 눌러 선택한 AutoCAD 파일에서 라인 및 텍스트를 추출해 ID2에 저장합니다. Import 대상을 선택할 수 있습니다.
  + [Edit] - [Connect between symbols and lines] 메뉴를 클릭하여 심볼과 라인을 서로 연결합니다.


# PDF에서 텍스트 가져오기

* + [Tool] – [Import Text] 메뉴를 클릭합니다




* + ID2 도면을 선택합니다.
  + 변환 후 텍스트 위치 및 크기를 보정할 필요가 있을 경우 Offset 및 Scale을 입력합니다.
  + [Save Setting] 버튼을 눌러 설정한 값을 저장합니다.
  + [Import] 버튼을 눌러 PDF 파일에서 텍스트 Import합니다.


# 심볼 굵기 강화

* [Tool] - [Symbol Thick Reinforcement] 메뉴를 클릭합니다.
  + Dilate Size: 설정된 값만큼 등록된 모든 심볼의 두께를 두껍게 합니다.


# 데이터 이관

* [Tool] - [Data Transfer] 메뉴를 클릭합니다. SQLite의 데이터를 MSSQL로 이관할 수 있습니다.
  + MSSQL 연결 정보를 입력하여 연결 확인을 진행합니다.
  + 왼쪽 트리에서 데이터를 이관할 도면을 선택한 후 [OK] 버튼을 눌러 데이터를 MSSQL로 이관합니다.

# 데이터 내보내기

* [Tool] - [Data Export] 메뉴를 클릭합니다.  
  상용 P&ID로 변환하기 위해 데이터베이스에 있는 설계 정보를 XML 파일로 생성할 수 있습니다.
  + XML로 생성할 도면들을 선택합니다
  + XML 파일들을 저장할 폴더를 선택합니다
  + [OK] 버튼을 눌러 XML 파일들을 생성합니다

# Export PDF

* 캔버스에 보이는 정보를 PDF로 출력합니다.
* 출력할 도면을 열거나 [Drawing List]에서 원하는 도면을 선택합니다.
* [Tool] – [Export PDF] 메뉴를 클릭합니다.
* PDF 경로를 설정합니다.
* [Save] 버튼을 눌러 저장합니다.

# 문제 해결 절차

* 변환 후 PNG 파일들의 크기가 다름 (원본 PDF 파일의 도면 사이즈 또는 축적이 다름)
  + 고정 사이즈로 변환합니다.
* 동일 심볼 간 형상 및 크기가 다름
  + 형상 및 크기 별로 같은 이름과 속성으로 다수의 심볼을 등록합니다.  
    동일 이름으로 심볼 생성 시 자동으로 이름 뒤에 숫자가 생성됩니다.  
    (등록한 심볼 수가 많아질수록 인식 시간이 길어집니다.)
* P&ID장 별로 타이틀 블록 모양, 크기가 다름
  + 타이틀 블록이 동일한 도면들 (인식 영역이 동일)끼리 그룹화하여 그룹 별 도면 범위를 조정 후 나눠서 인식을 진행합니다.
* 도면에서 텍스트가 인식되지 않음
  + 2.3 환경설정 – 텍스트 검출 항목을 참조하여 최소 문자 크기를 작은 값으로 변경합니다.